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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для подбора компрессорно-конденсаторного блока       
	Исходные данные для подбора ККБ

	

	Требуемая холодопроизводительность
	
	кВт

	

	Тип ККБ

	☐  Воздушного охлаждения конденсаторов с осевыми вентиляторами

	☐  Воздушного охлаждения конденсаторов с центробежными вентиляторами

	☐  С водяным охлаждением конденсатора

	

	Тип управления холодопроизводительностью

	☐  ON / OFF
	☐  Ступенчатое регулирование

	☐  Плавное регулирование (инвертор)

	

	Исполнение по уровню шума

	☐  Стандартное
	☐  Низкошумное


	

	Тип хладагента

	☐  R410A

	

	Количество холодильных контуров испарителя

	☐  Один
	☐  Два

	

	Холодильная мощность испарителя
	
	кВт

	

	Параметры работы холодильной машины

	☐  Только охлаждение (работа в летний период)

	☐  Охлаждение в круглогодичном режиме работы

	☐  Охлаждение / нагрев в круглогодичном режиме работы

	

	Параметры работы блока в режиме охлаждения

	Температура наружного воздуха

	Зима
	
	°C
	Влажность
	Зима
	
	%

	Лето
	
	°C
	
	Лето
	
	%

	Температура кипения хладагента в испарителе
	
	°C

	

	Длина фреоновой трассы (расстояние от испарителя до ККБ по горизонтали)
	
	м


	Установка ККБ

	☐  Выше испарителя
	
	м
	☐  Ниже испарителя
	
	м

	

	Дополнительные опции по желанию Заказчика / Проектировщика

	☐  Соединительный комплект для подключения к испарителю

       (ТРВ, смотровое стекло, электромагнитный клапан)

	☐  Регулятор скорости вращения вентилятора для работы в режиме охлаждения до -5°C

       (для моделей от 22 кВт)


                                         Сведения о Заказчике

	Дата заполнения опросного листа: 
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	Адрес: 
Индекс: 

	Контактное лицо: 
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e-mail: 
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	Комментарий:
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